**Załącznik nr 2**

**Szczegółowa oferta cenowa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa urządzenia** | **Zakres prac** | **Ilość szacowana** | **Cena brutto** | **Wartość brutto (cena\*ilość)** |
| 1 | Godex G500 | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza drukarki * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania i toru przesuwu etykiet, * Konserwacja elementów współpracujących (łożyska, wałki, kółka zębate, mechanizm drukarki). | 38 |  |  |
| 2 | Evolis Zenius | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza drukarki * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania i toru przesuwu kart, * Konserwacja elementów współpracujących (łożyska, wałki, kółka zębate, mechanizm drukarki). | 7 |  |  |
| 3 | Evolis Pebble | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza drukarki * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania i toru przesuwu kart, * Konserwacja elementów współpracujących (łożyska, wałki, kółka zębate, mechanizm drukarki). | 2 |  |  |
| 4 | Brother PDS-5000F | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza skanera, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu optycznego. | 9 |  |  |
| 5 | Kyocera ECOSYS M3550idn | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania transportu papieru, * Czyszczenie i regulacja układu optycznego, * Obustronne czyszczenie szyby, * Czyszczenie i regulacja zespołu wywoływania, * Czyszczenie i regulacja zespołu utrwalania, * Konserwacja elementów współpracujących, * Sprawdzenie i regulacja jakości wydruku. | 32 |  |  |
| 6 | Kyocera ECOSYS M3550idn | Wymiana zespołu utrwalania | 5 |  |  |
| 7 | Kyocera ECOSYS M3550idn | Wymiana elektrody ładującej | 8 |  |  |
| 8 | Kyocera TASKalfa 3011i | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania transportu papieru, * Czyszczenie i regulacja układu optycznego, * Obustronne czyszczenie szyby, * Czyszczenie i regulacja zespołu wywoływania, * Czyszczenie i regulacja zespołu utrwalania, * Konserwacja elementów współpracujących, * Sprawdzenie i regulacja jakości wydruku. | 40 |  |  |
| 9 | Kyocera TASKalfa 3011i | Wymiana kompletu rolek pobierania papieru | 60 |  |  |
| 10 | Kyocera TASKalfa 3011i | Wymiana zespołu utrwalania | 10 |  |  |
| 11 | Kyocera TASKalfa 3011i | Wymiana zespołu wywołującego | 7 |  |  |
| 12 | Kyocera TASKalfa 3252ci | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania transportu papieru, * Czyszczenie i regulacja układu optycznego, * Obustronne czyszczenie szyby, * Czyszczenie i regulacja zespołu wywoływania, * Czyszczenie i regulacja zespołu utrwalania, * Konserwacja elementów współpracujących, * Sprawdzenie i regulacja jakości wydruku. | 8 |  |  |
| 13 | HID Fargo DTC1250e | * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza drukarki * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania i toru przesuwu kart, * Konserwacja elementów współpracujących (łożyska, wałki, kółka zębate, mechanizm drukarki). | 6 |  |  |
| 14 | Kyocera ECOSYS M3655 | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania transportu papieru, * Czyszczenie i regulacja układu optycznego, * Obustronne czyszczenie szyby, * Czyszczenie i regulacja zespołu wywoływania, * Czyszczenie i regulacja zespołu utrwalania, * Konserwacja elementów współpracujących,   Sprawdzenie i regulacja jakości wydruku. | 2 |  |  |
| 15 | Xerox B210VDNI | * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza drukarki * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu pobierania i toru przesuwu papieru, * Konserwacja elementów współpracujących (łożyska, wałki, kółka zębate, mechanizm drukarki). | 3 |  |  |
| 16 | Kodak S2060W | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza skanera, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu optycznego. | 12 |  |  |
| 17 | Canon Lide 300 | Konserwacja obejmująca:   * Czyszczenie zewnętrzne oraz wnętrza skanera, * Sprawdzenie i oczyszczenie mechanizmu optycznego. | 3 |  |  |
| 18 | Wszystkie urządzenia | Roboczogodzina | 40 |  |  |
| **Łączna cena brutto** | | | | |  |

……………………………………………………….

(podpis Wykonawcy, akceptacja elektroniczna)